Versión doble ligera, con dos turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje, montada sobre soportes base atornillados a la carcasa (a pedir separadamente como accesorio). Disponible desde el tamaño 160 al 500. Rodamientos montados sobre soporte, mediante amortiguadores de goma electroconductores. 
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º ó 270º, según Eurovent 1/1.
