Ventilatori centrifughi ad alte prestazioni a doppia aspirazione con ventola avente pale curve in avanti.
Portate da 200 m3/h a 140.000 m3/h 
Pressione totale fino a 2000 Pa
Disponibili dalla taglia 160 fino alla 1000, 
con dimensionamento omotetico della serie in accordo alla norma AMCA 99 0098 76 R20, e alla DIN 323 R20.
