Versione binata leggera, con due ventole doppia aspirazione montate sul medesimo albero, montata su supporti base avvitati alla coclea (da ordinare separatamente come accessorio).  Disponibile dalla taglia 160 alla 500.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati, mediante coppie di supporti base, con orientamento 0°, 90° o 270° secondo Eurovent 1/1. 
