Versión dotada de marcos laterales reforzados, realizados mediante ángulo de acero laminado en caliente, disponible desde el tamaño 315 al 1000. Rodamientos con guía cónica de tracción montados sobre soporte de fundición monopieza con engrasador.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación  0°, 90°, 180° ó 270°, según ISO 13349.
