Versione dotata di telaio speciale sul lato aspirazione e di sedia di supporto cuscinetti sul lato chiuso.  I cuscinetti, rinforzati, sono montati su supporti in ghisa con ingrassatore, fuori dal flusso d'aria, per uso a temperature pił elevate.  Le versioni standard sono fornite complete di flange di aspirazione e di mandata.
Disponibile dalla taglia 315 alla 1000.
I ventilatori possono essere agevolmente convertiti con orientamento 0°, 90° o 270°, secondo ISO 13349.
