Radialventilatoren, einseitig saugend, Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln. 
Luftleistung von 400 m3/h bis 75000 m3/h
Gesamtdruck bis 2000 Pa. 
Baugrößen von 200 bis zu 1000,
Abstufung gemäß AMCA Standard 99-0098 76 R20 und DIN 323 R20.
