Versión dotada de marcos laterales ligeros, realizados mediante ángulo cincado, con rodamientos montados sobre soporte, mediante amortiguadores en goma electroconductores.
Las versiones estandar son suministradas completas de brida de aspiración y impulsión.
Disponible del tamaño 200 al 630.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º o 270º, según ISO 13349.
