Ventialdores centrífugos de simple aspiración con turbina de palas curvadas hacia delante
Caudales desde 400 m3/h a 75.000 m3/h 
Presión total hasta 2000 Pa
Disponibles desde el tamaño  200 hasta el 1000, con rotación LG (Izquierda) ó  RD (Derecha),
con dimensionamiento omotetico de la serie de acuerdo a la norma AMCA 99 0098 76 R20, y a la DIN 323 R20.
