Versione leggera, montata su supporti base avvitati alla coclea (da ordinare separatamente come accessorio). Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.  
Disponibile dalla taglia 180 alla 560.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
