Versiones dotadas de marcos laterales reforzados, realizados mediante ángulo de acero laminado en caliente. Rodamientos para empeños pesados 
 montados sobre soporte de fundición con engrasador.
Las versiones estandar son suministradas completas de brida de aspiración y impulsión.
Disponible del tamaño 315 al 1000.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º o 270º, según ISO 13349.
