Ventilateurs centrifuges double ouïe avec turbines à aubes inclinées vers l'arrière.
Débit de 200 m3/h à 250.000m3/h.
Pression totale allant jusqu'à 3500 Pa.
Disponibles de la taille 180 à 1400,
avec des dimensions en accord avec la norme AMCA 99 0098 76 R20 et DIN 323 R20.