Zwillingsausführung mit zwei doppelseitig saugenden Laufrädern auf einer durchgehenden Welle,   Ausführung mit verstärkten angeschraubten Rechteckrahmen aus Winkelprofilen. Lieferbar von Baugröße 250 bis 630. Verstärkte Rillenkugellager in Stehlagergehäusen aus Grauguss mit Nachschmiermöglichkeit.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.