Versión doble reforzada, con dos turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje. Dotados de robusta estructura de soporte, compuesta de marcos y traversas en ángulo de acero cincado, soldada a la carcasa.Rodamientos con engrasador montados sobre soporte de fundición.  Disponibles desde el tamaño 9-7 al 30-28.  Los tamaños 18-13 y superiores utilizan ejes huecos, para obtener mayor rigidez.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349.
