Versión dotada de marcos laterales reforzados, realizados mediante ángulo de acero laminado en caliente, disponible desde el tamaño 500 al 1000. Rodamientos reforzados, para cargas particularmente elevadas, montados sobre soporte de fundición con engrasador.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349. 
