Radialventilatoren, doppelseitig saugend, Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.
Luftleistung von 200 m3/h bis 250.000 m3/h
Pressung bis 3.500 Pa gesamt.
Baugrößen von 180 bis 1400,
Abstufung gemäß AMCA Standard 99-0098 76 R20 und DIN 323 R20.