Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione con ventola avente pale curve in avanti.
Portate da 400 m3/h a 75.000 m3/h 
Pressione totale fino a 2000 Pa
Disponibili dalla taglia 200 fino alla 1000, con rotazione LG oppure RD,
con dimensionamento omotetico della serie in accordo alla norma AMCA 99 0098 76 R20, e alla DIN 323 R20.
