Version double avec deux turbines à double aspiration montées sur le même arbre ou, pour les tailles 710 à 1000, sur deux arbres séparés, reliés par un manchon d'accouplement. Equipée de cadres latéraux renforcés, réalisés en acier laminé à chaud. Disponible de la taille 250 à la taille 1000. Roulements montés sur support en fonte  avec graisseur.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.