Ventilateurs centrifuges double ouïe avec turbines à aubes creuses profilees.
Débit de 2000 m3/h à 150.000m3/h.
Pression totale allant jusqu'à 3000 Pa.
Disponibles de la taille 315 à 1000,
avec des dimensions en accord avec la norme AMCA 99 0098 76 R20 et DIN 323 R20.