Versione dotata di telai laterali rinforzati, realizzati mediante angolari di acciaio laminato a caldo, disponibile dalla taglia 315 alla 900.  Cuscinetti con bussola conica di trazione montati su supporti in ghisa monopezzo con ingrassatore.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
