Version équipée de cadres latéraux renforcés, réalisés en acier laminé à chaud, disponible de la taille 200 à 1000. Roulements montés sur supports en fonte avec graisseur.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.