Ventiladores en versión ligera, montados mediante dos soportes base atornillados a la carcasa (a pedir separadamente como accesorio). Rodamientos montados en soporte, mediante amortiguadores de goma eloctroconductores.
Disponibles desde el tamaño 7-7 al 18-18.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349.
