Ausführung mit verstärktem Rechteckrahmen aus verzinktem Stahlblech, die an den Seitenwänden des Gehäuses geschweißt sind.  Kugellager in Stehlagergehäusen aus Grauguß mit Nachschmiermöglichkeit.
Lieferbar von Größe 9-7 bis Größe 18-18.
Der Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 113349 zu ermöglichen.
