Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina de palas curvadas hacia delante.
Caudales  desde 400 m3/h a 45.000 m3/h 
Presión  total hasta 2300 Pa
Disponibles del tamaño  9/4 hasta el  30/14, con rotación LG (Izquierda) ó  RD (Derecha).
