Leichte Ausführung, montiert auf Füßen (als Zubehör separat zu bestellen). Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Lieferbar von Baugröße 180 bis 560.
Die Montagefüße können in drei verschiedenen Einbaulagen an den Gehäuseseitenteilen geschraubt werden, um den Anschluss in den Gehäusestellungen 0°, 90° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.