Version équipée de cadres latéraux légers, réalisés en acier galvanisé, disponible de la taille 315 à 710.
Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductible.
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.