Version équipée de cadres latéraux renforcés, réalisés en acier laminé à chaud. Paliers montés sur supports en fonte avec graisseur.
Les versions standard sont fournies avec des brides à l'aspiration et au refoulement.
Disponible de la taille 250 à 1000.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
