Gebläse dieser Art sind leicht gebaut und haben keinen Seitenrahmen.  Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.  Auf Anforderung
sind sie einschließlich Montagefüßen lieferbar.  Die Standardausführung hat sowohl einen Ansaug- als auch einen Ausblasflansch.
Lieferbar von Baugröße 250 bis 560.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.
