Ausführung mit verstärken angeschraubten rechteckigen Rahmen aus Winkelprofilen.  Kugellager in Stehlagergehäusen aus Grauguß mit Nachschmiermöglichkeit. Die Standardausführung hat sowohl einen Ansaug- als auch einen Ausblasflansch.
Lieferbar von Baugröße 250 bis 1000.
Die Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der ISO-Norm 13349 zu ermöglichen.
