Ventilateurs centrifuges double ouïe avec turbines à aubes inclinées vers l'avant
Débit de 200 m3/h à 140.000m3/h
Pression totale allant jusqu'à 2000 Pa.
Disponibles de la taille 160 à 1000,
avec des dimensions en accord avec la norme AMCA 99 0098 76 R20 et DIN 323 R20.
