Versione dotata di telai laterali rinforzati, realizzati mediante angolari di acciaio laminato a caldo, disponibile dalla taglia 200 alla 1000.  Cuscinetti montati su supporti in ghisa con ingrassatore.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
