Ventilatori con telaio speciale sul lato aspirazione e sedia di supporto cuscinetti sul lato chiuso.  I cuscinetti sono montati su supporti in ghisa, fuori dal flusso d'aria, per uso a temperature pił elevate.  Le versioni standard sono fornite complete di flange di aspirazione e di mandata.  Disponibile dalla taglia 9/4 alla 30/14.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
