Ventilateurs équipés d'une structure de support renforcée, composée de cadres et traverses en acier galvanisé, soudées sur la volute.
Disponible de la taille 20-15 à la taille 30-28. Roulements montés sur supports en fonte avec graisseur.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
