Versión doble ligera, con dos turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje, montada sobre dos soportes base atornillados a la carcasa. Rodamientos montados sobre soporte, mediante amortiguadores de goma electroconductores.
Disponibles desde el tamaño 7-7 al 18-18.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349.
