Ventilateurs équipés de cadres latéraux légers, réalisés en acier galvanisé, soudés à la volute. Roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Disponible de la taille 7-7 à la taille 18-18.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
