Version équipée de cadres latéraux légers, réalisés en acier galvanisé avec des roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.
Les versions standard sont fournies avec des brides à l'aspiration et au refoulement.
Disponible de la taille 250 à 630.
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.
