Versión ligera, montada sobre soportes base atornillados a la carcasa (a pedir separadamente como accesorio). Rodamientos montados sobre soporte, mediante amortiguadores de goma electroconductores.
Disponible desde el tamaño 180 al 560.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º ó 270º, según Eurovent 1/1.
