Ventilatori dotati di struttura di supporto rinforzata, composta da telai e traverse in angolare di acciaio zincato, saldata alla coclea.  Disponibili dalla taglia 9-7 alla 18-18.  Cuscinetti montati su supporti in ghisa con ingrassatore.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
