Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione con ventola avente pale curve all'indietro.
Portate da 400 m3/h a 67.000 m3/h 
Pressione totale fino a 3000 Pa
Disponibili dalla taglia 250 fino alla 1000, con rotazione LG oppure RD,
con dimensionamento omotetico della serie in accordo alla norma AMCA 99 0098 76 R20, e alla DIN 323 R20.
