Version sans cadres latéraux, avec des roulements montés sur croisillons avec des amortisseurs en caoutchouc électro-conductibles.  Les ventilateurs de cette version peuvent être équipés, sur demande, de jeux de pieds.  Les versions standard sont fournies avec des brides à l'aspiration et au refoulement.
Disponible de la taille 200 à 630.
Les ventilateurs peuvent être positionnés à 0°, 90° ou 270°, selon ISO 13349.
