Versión dotada de marcos laterales reforzados, realizados mediante ángulo de acero laminado en caliente, diaponible desde el tamaño 315 al 1000. Rodamientos montados sobre soporte de fundición con engrasador.
Los ventildores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349. 
