Versión dotada de marcos laterales ligeros, realizados con ángulo de acero cincado, disponible desde el tamaño 180 al 710.
Rodamientos montados sobre soporte, mediente amortiguadores de goma electroconductores.
Los ventiladores pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º ó 270º, según Eurovent 1/1. 
