Ventilatori in versione leggera, montati mediante coppie di supporti base avvitati alla coclea (da ordinare separatamente come accessorio).  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.  
Disponibili dalla taglia 7-7 alla 18-18.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349. 
