Versione binata, con due ventole doppia aspirazione sul medesimo albero, dotata di telai laterali leggeri, realizzati mediante angolari di acciaio zincato, disponibile dalla taglia 160 alla 630.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.
I ventilatori possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo Eurovent 1/1.
