Version équipée de cadres latéraux renforcés, réalisés en acier laminé à chaud, disponible de la taille 500 à 1000. Roulements renforcés, pour des charges particulièrement élevées, montés sur support en fonte avec graisseur.
Turbines renforcées pour grandes vitesses.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon Eurovent 1/1.