Ventilateurs centrifuges simple ouïe avec turbines à aubes inclinées vers l'arrière.
Débit de 400 m3/h à 67.000m3/h
Pression totale allant jusqu'à 3000 Pa
Disponibles de la taille 250 à 1000, avec rotation LG ou RD,
avec des dimensions en accord avec la norme AMCA 99 0098 76 R20 et DIN 323 R20.
