Ventilateurs centrifuges double ouïe avec turbines à aubes inclinées vers l'avant.
Débit de 600  m3/h à 150.000m3/h
Pression totale allant jusqu'à 1500 Pa
Disponibles de la taille 7-7 à la taille 30-28.
