Ventilatori binati, con due ventole doppia aspirazione sul medesimo albero, dotati di telai laterali leggeri, uniti mediante traverse, realizzati mediante angolari di acciaio zincato e saldati alle coclee.  Cuscinetti montati su razze, mediante ammortizzatori in gomma elettroconducibile.  
Disponibili dalla grandezza 7-7 alla grandezza 18-18.
Possono essere indifferentemente installati con orientamento 0°, 90°, 180° o 270°, secondo ISO 13349.
