Zwillingsausführung mit zwei doppelseitig saugenden Laufrädern auf einer durchgehenden Welle mit leichtem angeschraubtem Rechteckrahmen aus verzinktem Stahlblech. Kugellager in Dämpfungsgummiringen gelagert, eingebaut in Lagerkreuzen.
Lieferbar von Baugröße 160 bis 630.
Der Standardausführung kann in jeder Einbaulage montiert werden, um den Anschluß in den Gehäusestellungen 0°, 90°, 180° oder 270° entsprechend der Eurovent-Norm 1/1 zu ermöglichen.
