Version équipée de cadres latéraux renforcés, réalisés en acier laminé à chaud, disponible de la taille 315 à 1000. Roulements montés sur supports en fonte avec graisseur.
Les ventilateurs peuvent être orientés à 0°, 90°, 180° ou 270°, selon ISO 13349.