Ventiladores triples, con tres turbinas de doble aspiración montadas sobre el mismo eje. Dotados de robusta estructura de soporte, compuesta de marcos y traversas en ángulo de acero cincado, soldada a la carcasa. Rodamientos con engrasador montados sobre soporte de fundición.  
Disponibles desde el tamaño 12-9 al 30-28. Todos los tamaños  utilizan ejes huecos, para obtener mayor rigidez.
Pueden ser instalados indistintamente con orientación 0º, 90º, 180º ó 270º, según ISO 13349.
